#### Программа "Планировщик радиосвязи" (RadioCommunication Planner, сокращенно RCP)

Предназначена для расчета радиоканалов и зон связи в диапазоне частот от 30 МГц до 50 ГГц на расстояних от 1 до 1000 км, начиная с версии 1.10 - в условиях РЭБ.

#### Работа с программой состоит из 3 этапов:

Первый этап - ввод исходных данных.
- После запуска программы она открывается в том состоянии, в котором была закрыта. Если местоположение папки GeoData отличается от записанного в файле geodata.cfg, программа попросит указать ее местоположение.

Исходные данные вводятся :

- вручную, в соответствующей панели,
- из заранее сохраненного файла исходных данных,
- из типовых (Типовые ИД).

Координаты станций вводятся:

- Вручную в соответствующем поле.
- Правым кликом на карте. Для более точного определения местоположения целесообразно увеличить масштаб, а затем уменьшить его таким образом, чтобы все станции были видны на карте.

Второй этап - проведение расчетов.
- Для проведения расчетов необходимо загрузить базы (файлы ITU, высоты, типы местности и тайлы карты из интернета или кэша, если они открывались ранее). Чем меньше масштаб, тем быстрее грузятся базы и проводятся расчеты. При масштабе 25 км/см на компьютере средней производительности базы грузятся около 1 минуты. В высоких широтах время загрузки и расчетов больше, чем в низких.
- Далее галочкой следует выбрать необходимые для расчета результаты и, при необходимости, включить вместо топокарты карту высот и провести расчеты.
- Введенные исходные данные можно сохранить в отдельном файле. Результаты расчетов можно сохранить в html файле отчета, отображаемом в браузере, из которого может он быть распечатан на принтере или в формате pdf.

Третий этап - анализ результатов.
- Исходные данные можно изменить в соответствующих полях или на карте. Если на карте уже отображены рассчитанные зоны связи, следует очистить карту и снова загрузить базы. Если зоны не рисовались ранее и положение и масштаб карты не менялись, карту можно не очищать.